*Załącznik nr 1 do umowy*

**Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku „Mewa” w Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Jastrzębiej Górze.**

**Tabela 1. Specyfikacja stolarki do wymiany**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Symbol | Rysunek | Wymiary w świetle ościeży  szer. x wys. (mm) | Ilość | Uwagi |
| 1 | D.1 |  | 2040 x 2650 | 1 | * drzwi PCV jednoskrzydłowe, * współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K, * profil 6-komorowy, * kolor obustronnie biały, * szprosy zewnętrzne naklejane w kolorze białym, * uszczelki szare, * z naświetlami bocznymi i górnym, * zabezpieczenie: kołek antywyważeniowy/ zasuwnice, * szklenie- szkłem obustronnie bezpiecznym, * otwory na klamkę i zamek dostosowane do istniejącego zamka zbliżeniowego do kart magnetycznych, * próg aluminiowy. |
| 2 | D.2 |  | 940 x 2000 | 1 | * drzwi PCV jednoskrzydłowe, * współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m2K, * profil 6-komorowy, * kolor obustronnie biały, * szprosy zewnętrzne naklejane w kolorze białym, * komplet klamek z szyldem w kolorze białym, * kołek antywyważeniowy/   zasuwnice,   * wyposażone w zamek dostosowany pod wkładkę patentową, * uszczelki szare, * szklenie- szkłem obustronnie bezpiecznym, * próg aluminiowy. |
| 3 | O.1 |  | 880 x 1220 | 2 | * okno PCV uchylno-rozwieralne, * współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m2K, * profil 6-komorowy, * kolor obustronnie biały * szprosy zewnętrzne naklejane w kolorze białym, * okucia białe, wzmocnione, dodatkowy zaczep antywłamaniowy, * blokada obrotu klamki przy funkcji uchylnej, * stabilizator uchyłu, * nawiewniki okienne ramowe: w 11-stu oknach, * uszczelki szare. |
| 4 | O.2 |  | 110 x 1220 | 6 |
| 5 | O.3 |  | 740 x 1460 | 2 |
| 6 | O.4 |  | 1020 x 1580 | 12 |
| 7 | O.5 |  | 1620 x 2650 | 2 |
| 8 | O.6 |  | 1570 x 1770 | 2 |
| 9 | O.7 |  | 3100 x 1770 | 1 |