*Załącznik nr 1 do umowy*

**Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku „Mewa”
w Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Jastrzębiej Górze.**

**Tabela 1. Specyfikacja stolarki do wymiany**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Symbol | Rysunek | Wymiary w świetle ościeżyszer. x wys. (mm) | Ilość | Uwagi |
| 1 | D.1 |  | 2040 x 2650 | 1 | * drzwi PCV jednoskrzydłowe,
* współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K,
* profil 6-komorowy,
* kolor obustronnie biały,
* szprosy wewnętrzne i zewnętrzne naklejane w kolorze białym,
* uszczelki szare,
* z naświetlami bocznymi i górnym,
* zabezpieczenie: kołek antywyważeniowy/ zasuwnice,
* szklenie- szkłem obustronnie bezpiecznym,
* otwory na klamkę i zamek dostosowane do istniejącego zamka zbliżeniowego do kart magnetycznych,
* próg aluminiowy.
 |
| 2 | D.2 |  | 940 x 2000 | 1 | * drzwi PCV jednoskrzydłowe,
* współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m2K,
* profil 6-komorowy,
* kolor obustronnie biały,
* szprosy wewnętrzne i zewnętrzne naklejane w kolorze białym,
* komplet klamek z szyldem w kolorze białym,
* kołek antywyważeniowy/

zasuwnice,* wyposażone w zamek dostosowany pod wkładkę patentową,
* uszczelki szare,
* szklenie- szkłem obustronnie bezpiecznym,
* próg aluminiowy.
 |
| 3 | O.1 |  | 880 x 1220 | 2 | * okno PCV uchylno-rozwieralne,
* współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m2K,
* profil 6-komorowy,
* kolor obustronnie biały
* szprosy wewnętrzne i zewnętrzne naklejane w kolorze białym,
* okucia białe, wzmocnione, dodatkowy zaczep antywłamaniowy,
* blokada obrotu klamki przy funkcji uchylnej,
* stabilizator uchyłu,
* nawiewniki okienne ramowe: w 11-stu oknach,
* uszczelki szare.
 |
| 4 | O.2 |  | 110 x 1220 | 6 |
| 5 | O.3 |  | 740 x 1460 | 2 |
| 6 | O.4 |  | 1020 x 1580 | 12 |
| 7 | O.5 |  | 1620 x 2650 | 2 |
| 8 | O.6 |  | 1570 x 1770 | 2 |
| 9 | O.7 |  | 3100 x 1770 | 1 |