***Nr sprawy: 0301.ELZ.260.2.38.2020***

***Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego***

***(załącznik nr 1 do umowy)***

## **Opis przedmiotu zamówienia**

*Dokument składany wraz z ofertą*

1. **Ściana wizyjna**
2. **Uchwyt(y) na 9 monitorów do ściany**

**Ilość 1 szt.**

**Parametry wymagane:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CECHA** | **WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE** | **PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE** |
| **Typ** | **Uchwyt ścienny do monitora** | |
| **Nazwa** | **Podać nazwę producenta:** |  |
| **Model** | **Podać Model / Typ:** |  |
| **Funkcje** | **Mechanizm wysuwny powodujący całkowite wysunięcie pojedynczego ekranu ze ściany, umożliwiając dostęp i prowadzenie prac serwisowych** |  |
| **8-pozycyjna regulacja pozwala na precyzyjne wyrównanie ekranów** |  |
| **Układ** | **Poziomy** | |
| **Warunki gwarancji** | **24 miesiące** | |

1. **Monitor bezszwowy**

**Ilość 9 szt.**

**Parametry wymagane:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CECHA** | **WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE** | **PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE** |
| **Typ** | **Monitor bezszwowy** | |
| **Nazwa** | **Podać nazwę producenta:** |  |
| **Model** | **Podać Model / Typ:** |  |
| **Technologia** | **IPS** |  |
| **Rozdzielczość natywna** | **1920 x 1080 (FHD)** |  |
| **Przekątna ekranu** | **49”** |  |
| **Jasność** | **450cd/m2** |  |
| **Katy widzenia (stopnie)** | **178 poziomo, 178 pionowo** |  |
| **Czas reakcji matrycy** | **8ms (G to G)** |  |
| **Matowość matrycy** | **Max 3%** |  |
| **Częstotliwość odtwarzania** | **60Hz** |  |
| **Czas pracy** | **Przystosowany do pracy ciągłej 24/7** |  |
| **Wejścia** | **1xHDMI, 1xDP,1xDVI-D, 1xRGB, 2xUSB, 1xRS232C, 1xRJ45** |  |
| **Wyjścia** | **1xDP, 1x Audio, 1x232C** |  |
| **Wymiary monitora** | **107.76cm x 60.78cm x 8.97cm** |  |
| **Waga** | **Max 17,8 kg** |  |
| **System operacyjny** | **webOS** |  |
| **Vesa** | **600x400** |  |
| **Zasilanie** | **220 - 240V;** | |
| **Zużycie energii** | **max. 110W** |  |
| **Szerokość ramki** | **max. 1,2 mm dół prawa, max. 2,3 góra lewa, odległość między sąsiadującymi ekranami max. 3,5mm** |  |
| **Ekran przystosowany do pracy modularnej** | **tak** | |
| **Możliwość powieszenia na ścianie** | **tak** | |
| **Warunki gwarancji** | **24 miesiące** | |

1. **System zarządzania ścianą wizyjną (sterownik/przełącznik)**

**Ilość 1 szt.**

**Parametry wymagane:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CECHA** | **WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE** | **PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE** |
| **Typ** | **sterownik/ przełącznik/ procesor** | |
| **Nazwa** | **Podać nazwę producenta:** |  |
| **Model** | **Podać Model / Typ:** |  |
| **Wejścia wideo** | **4 wejścia HDMI + analog audio, w tym 2 z VGA** |  |
| **Wyjścia wideo** | **1 wyjście HDMI, 1 wyjście HDBaseT wraz z odbiornikiem HDBaseT w komplecie** |  |
| **Przesyłanie sygnałów na wyjściu HDBaseT** | - **do 61m dla 1080p/60, 1080p/24, 1080i, 720p przez CAT5e/6**  **- do 38m dla 4096x2160 30Hz [4:4:4] 8bit przez CAT5e/6** |  |
| **Tryby pracy** | **- Qudarant (4K lub 2K) – podział ekrany na 4 równie ćwiartki, 2 niezależne wyjścia**  **- Multi-view (4K) – oba wyjścia zlinkowane, ustawiane dowolnego layout’u** |  |
| **Rozdzielczość** | **- Up-scaling do rozdzielczości 4096x2160 30Hz [4:4:4] 8bit w trybie obrazu podzielonego na ćwiartki**  **- Maksymalna rozdzielczość na wejściu 1080p/1920x1200** |  |
| **Obsługiwane standardy** | **HDCP 2.2** |  |
| **Wyświetlanie obrazu z pojedynczego źródła na cały ekran** | **Tak** |  |
| **Sterowanie** | **- przyciski na panelu, serial IR, optical IR, RS-232, TCP/IP**  **- Dedykowana, bezpłatna aplikacja sterująca** |  |
| **Dodatkowe funkcje** | **- Separacja audio analog balanced/unbalanced i PCM na każdym z wyjść**  **- Niezależne przełączanie sygnałów audio oraz video**  **- Obsługa warstw, ramek, przeźroczystości** |  |
| **Zasilanie** | **220 - 240V;** | |
| **Pilot** | **Tak** | |
| **Warunki gwarancji** | **24 miesiące** | |

1. **Elementy do rozbudowy ściany wizyjnej**
2. **Uchwyt(y) na 7 monitorów do ściany**

**Ilość 1 szt.**

**Parametry wymagane:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CECHA** | **WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE** | **PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE** |
| **Typ** | **Uchwyt ścienny do monitora** | |
| **Nazwa** | **Podać nazwę producenta:** |  |
| **Model** | **Podać Model / Typ:** |  |
| **Funkcje** | **Mechanizm wysuwny powodujący całkowite wysunięcie pojedynczego ekranu ze ściany, umożliwiając dostęp i prowadzenie prac serwisowych** |  |
| **8-pozycyjna regulacja pozwala na precyzyjne wyrównanie ekranów** |  |
| **Układ** | **Poziomy** | |
| **Warunki gwarancji** | **24 miesiące** | |

1. **Monitor bezszwowy**

**Ilość 7 szt.**

**Parametry wymagane:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CECHA** | **WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE** | **PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE** |
| **Typ** | **Monitor bezszwowy** | |
| **Nazwa** | **Podać nazwę producenta:** |  |
| **Model** | **Podać Model / Typ:** |  |
| **Technologia** | **IPS** |  |
| **Rozdzielczość natywna** | **1920 x 1080 (FHD)** |  |
| **Przekątna ekranu** | **49”** |  |
| **Jasność** | **450cd/m2** |  |
| **Katy widzenia (stopnie)** | **178 poziomo, 178 pionowo** |  |
| **Czas reakcji matrycy** | **8ms (G to G)** |  |
| **Matowość matrycy** | **Max 3%** |  |
| **Częstotliwość odtwarzania** | **60Hz** |  |
| **Czas pracy** | **Przystosowany do pracy ciągłej 24/7** |  |
| **Wejścia** | **1xHDMI, 1xDP,1xDVI-D, 1xRGB, 2xUSB, 1xRS232C, 1xRJ45** |  |
| **Wyjścia** | **1xDP, 1x Audio, 1x232C** |  |
| **Wymiary monitora** | **107.76cm x 60.78cm x 8.97cm** |  |
| **Waga** | **Max 17,8 kg** |  |
| **System operacyjny** | **webOS** |  |
| **Vesa** | **600x400** |  |
| **Zasilanie** | **220 - 240V;** | |
| **Zużycie energii** | **max. 110W** |  |
| **Szerokość ramki** | **max. 1,2 mm dół prawa, max. 2,3 góra lewa, odległość między sąsiadującymi ekranami max. 3,5mm** |  |
| **Ekran przystosowany do pracy modularnej** | **tak** | |
| **Możliwość powieszenia na ścianie** | **tak** | |
| **Warunki gwarancji** | **24 miesiące** | |

*……………………………………………………………….*

*Podpis /y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy*

**Uwaga:** Pozycje 1-5 należy uzupełnić opisowo wpisując nazwę, model/typ, parametry i oferowane wyposażenie.

***Nr sprawy: 0301.ELZ.260.2.38.2020***

***Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego***

**FORMULARZ OFERTY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy: | ..................................................................................................  ..................................................................................................  .................................................................................................. | | |
| Adres (siedziba) Wykonawcy: | ul. ....................................................................... | | Nr ............. |
| Kod pocztowy:  \_ \_**-**\_ \_ \_ | Miejscowość:  ................................................... | |
| tel.: …................................................................. | | |
| adres e-mail: …………………………………... | | |
| **Cena oferty brutto** | ………………………zł | | |

W imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję:

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczonym zakresie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w pkt. 3 zapytania ofertowego.
2. Zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy   
   stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*\*.

………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy albo osoby lub osób   
uprawionych do reprezentowania Wykonawcy)

*\* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

*\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

***Nr sprawy: 0301.ELZ.260.2.38.2020***

***Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego***

.....................................

Pieczęć Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam również, że nie zalegam z opłacaniem podatków i składek ZUS.

…………………….. ………………………………………………………………

(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy albo osoby lub osób

uprawionych do reprezentowania Wykonawcy)