**1. OKNA Pokój noclegowy 211 - KSS Filia Białobrzegi**

***Sypialna - 2 szt. (okna PCV o konstrukcji profili o głębokości 70 mm*** ***z parapetami zewnętrznymi, kolor brąz, otwierane, uchylne od góry, z klamką)***

 a) Wymiary: 147 x 95

 b) Rama prosta, uszczelka czarna,

 kolor wenge

 c) Skrzydło uszczelka czarna, kolor wenge

 d) Szyby: 4/12/4/12/4+c.ramka - U=0,7 95 cm e) Okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki f) Dodatki: klamka, nawiewnik higrosterowany, g) skrzydło mniejsze otwieralno-uchylne z funkcją ozszczelnienia, większe skrzydło otwieralno- uchylne h) współczynnik U ≤ 1,0 i) Kolor: wenge

147 cm

***Pokój do wypoczynku - 1szt. (okno PCV o konstrukcji profili o głębokości 70 mm*** ***z parapetami zewnętrznymi kolor brąz, otwierane, uchylne od góry, z klamką)***



 a) Wymiary: 146 x 114

 b) Rama prosta, uszczelka czarna,

 kolor wenge

 c) Skrzydło uszczelka czarna, kolor wenge

 d) Szyby: 4/12/4/12/4+c.ramka - U=0,7 114 cm e) Okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki f) Dodatki: klamka, nawiewnik higrosterowany, g) skrzydło mniejsze otwieralno-uchylne z funkcją rozszczelnienia, większe skrzydło otwieralno-uchylne h) współczynnik U ≤ 1,0 i) Kolor: wenge

 146 cm

***Łazienka - 1szt. (okno PCV o konstrukcji profili o głębokości 70 mm*** ***z parapetami zewnętrznymi kolor brąz, otwierane, uchylne od góry, z klamką)*** a) Wymiary: 84 x 112

 b) Rama prosta, uszczelka czarna,

 kolor wenge

 c) Skrzydło uszczelka czarna, kolor wenge

 84 cm d) Szyby: 4/12/4/12/4+c.ramka - U=0,7 e) Okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki f) Dodatki: klamka, nawiewnik higrosterowany, g) skrzydło otwieralno-uchylne z funkcją rozszczelnienia, h) współczynnik U ≤ 1,0 i) Kolor: wenge

 112 cm

**2. OKNA SALA WYKŁADOWA NR 103 - KSS Filia Białobrzegi**

***Sala wykładowa nr 103 - 3szt. (okna PCV o konstrukcji profili o głębokości 70 mm*** ***z parapetami zewnętrznymi kolor brąz, otwierane, uchylne od góry, z klamką)***



 a) Wymiary: 146 x 141

 b) Rama prosta, uszczelka czarna, kolor ramy wenge

 c) Skrzydło uszczelka czarna, kolor mahoń lub wenge

 d) Szyby: 4/12/4/12/4+c.ramka U=0,7 141 cm e) Okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki f) Dodatki: klamka, nawiewnik higrosterowany, g) skrzydło mniejsze otwieralno- uchylne z funkcją rozszczelnienia, większe skrzydło otwieralno-uchylne h) współczynnik U ≤ 1,0 i) Kolor: wenge

146 cm

**UWAGA: wymiary okien należy sprawdzić w rzeczywistości.**

**Wszystkie parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemny brąz o wymiarach: szer. w rozwinięciu ponad 25 cm**

**3. DRZWI - SALA WYKŁADOWA NR 103, APARTAMENT - KSS Filia Białobrzegi**

***Sala wykładowa nr 103 - drzwi 90 L, 1 szt. kolor WENGE,* drzwi płaskie przylgowe 200 x 90 oraz -rysunek poglądowy**

 **Parametry techniczne:**

 **Skrzydło drzwiowe 90** **LEWA**

 Ilość – 1 szt.

 Rozmiar 90

 Rodzaj drzwi lewe

 Typ drzwi pełne

 Kolor wenge

 Wykończenie okleina folia finisz

 Konstrukcja – ramiak MDF

 Wypełnienie – plaster miodu

 Wymiary produktu szer. ok 94,4cm x wys. 203 cm

 Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, ościeżnica, opaski, listwy maskujące, listwa progowa

 **Ościeżnica kompletna 90 LEWA**

 Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm

 Ilość – 1 szt.
 Rozmiar 90

 Kierunek LEWA

 Wysokość 207cm

 Szerokość 99 cm

 Głębokość 9cm

 Materiał wykonania MDF

 Kolor wenge

 W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna

 Listwy maskujące – ilość 3szt., kolorwenge



***Apartament nr 211 - drzwi do sypialni 80 P, 1 szt. kolor wenge,* drzwi 200 x 80 - rysunek poglądowy**  **Skrzydło drzwiowe PRAWE 80** Ilość – 1 szt. Rozmiar 80 Typ drzwi wewnętrzne przeszklone

 Kolor wenge Wykończenie okleina folia finisz Konstrukcja – ramiak MDF

 Szyba biała matowa - 6szt. Wypełnienie – plaster miodu Wymiary produktu szer. ok 84,4cm x wys. 203 cm Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, ościeżnica,  opaski, listwy maskujące, listwa progowa

 **Ościeżnica kompletna 80 PRAWA** Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm Ilość – 1 szt. Rozmiar 80 Kierunek PRAWA Wysokość 207cm Szerokość 89 cm Głębokość 9cm Materiał wykonania MDF Kolor wenge W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna Listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge

***Apartament nr 211 - drzwi do wc 70 L, 1 szt. kolor wenge,* drzwi 200 x 70 - rysunek poglądowy**

 **Skrzydło drzwiowe LEWE 70** Ilość – 1 szt. Rozmiar 70 Kolor wenge Wykończenie okleina folia finisz Konstrukcja – ramiak MDF

 Szyba biała matowa prostokątna - 3 szt.

 Tuleje wentylacyjne - 4szt. Wypełnienie – plaster miodu Wymiary produktu szer. ok 74,4cm x wys. 203 cm Wyposażenie które należy dostarczyć: Typ drzwi wewnętrzne przeszklone

 zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, ościeżnica,  opaski, listwy maskujące, listwa progowa

 **Ościeżnica kompletna 80 LEWA** Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm Ilość – 1 szt. Rozmiar 80 Kierunek LEWA Wysokość 207cm Szerokość 79 cm Głębokość 9 cm Materiał wykonania MDF Kolor wenge W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna Listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge

**UWAGA: wymiary stolarki należy sprawdzić w rzeczywistości.**