**1. OKNA Pokój noclegowy 211 - KSS Filia Białobrzegi**

***Sypialna - 2 szt. (okna PCV o konstrukcji profili o głębokości 70 mm*** ***z parapetami zewnętrznymi, kolor brąz, otwierane, uchylne od góry, z klamką)***

a) Wymiary: 147 x 95

b) Rama prosta, uszczelka czarna,

kolor wenge

c) Skrzydło uszczelka czarna, kolor wenge

d) Szyby: 4/12/4/12/4+c.ramka - U=0,7 95 cm e) Okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki f) Dodatki: klamka, nawiewnik higrosterowany, g) skrzydło mniejsze otwieralno-uchylne z funkcją ozszczelnienia, większe skrzydło otwieralno- uchylne h) współczynnik U ≤ 1,0 i) Kolor: wenge

147 cm

***Pokój do wypoczynku - 1szt. (okno PCV o konstrukcji profili o głębokości 70 mm*** ***z parapetami zewnętrznymi kolor brąz, otwierane, uchylne od góry, z klamką)***



a) Wymiary: 146 x 114

b) Rama prosta, uszczelka czarna,

kolor wenge

c) Skrzydło uszczelka czarna, kolor wenge

d) Szyby: 4/12/4/12/4+c.ramka - U=0,7 114 cm e) Okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki f) Dodatki: klamka, nawiewnik higrosterowany, g) skrzydło mniejsze otwieralno-uchylne z funkcją rozszczelnienia, większe skrzydło otwieralno-uchylne h) współczynnik U ≤ 1,0 i) Kolor: wenge

146 cm

***Łazienka - 1szt. (okno PCV o konstrukcji profili o głębokości 70 mm*** ***z parapetami zewnętrznymi kolor brąz, otwierane, uchylne od góry, z klamką)*** a) Wymiary: 84 x 112

b) Rama prosta, uszczelka czarna,

kolor wenge

c) Skrzydło uszczelka czarna, kolor wenge

84 cm d) Szyby: 4/12/4/12/4+c.ramka - U=0,7 e) Okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki f) Dodatki: klamka, nawiewnik higrosterowany, g) skrzydło otwieralno-uchylne z funkcją rozszczelnienia, h) współczynnik U ≤ 1,0 i) Kolor: wenge

112 cm

**2. OKNA SALA WYKŁADOWA NR 103 - KSS Filia Białobrzegi**

***Sala wykładowa nr 103 - 3szt. (okna PCV o konstrukcji profili o głębokości 70 mm*** ***z parapetami zewnętrznymi kolor brąz, otwierane, uchylne od góry, z klamką)***



a) Wymiary: 146 x 141

b) Rama prosta, uszczelka czarna, kolor ramy wenge

c) Skrzydło uszczelka czarna, kolor mahoń lub wenge

d) Szyby: 4/12/4/12/4+c.ramka U=0,7 141 cm e) Okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki f) Dodatki: klamka, nawiewnik higrosterowany, g) skrzydło mniejsze otwieralno- uchylne z funkcją rozszczelnienia, większe skrzydło otwieralno-uchylne h) współczynnik U ≤ 1,0 i) Kolor: wenge

146 cm

**UWAGA: wymiary okien należy sprawdzić w rzeczywistości.**

**Wszystkie parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemny brąz o wymiarach: szer. w rozwinięciu ponad 25 cm**

**3. DRZWI - SALA WYKŁADOWA NR 103, APARTAMENT - KSS Filia Białobrzegi**

***Sala wykładowa nr 103 - drzwi 90 L, 1 szt. kolor WENGE,* drzwi płaskie przylgowe 200 x 90 oraz -rysunek poglądowy**

**Parametry techniczne:**

**Skrzydło drzwiowe 90** **LEWA**

Ilość – 1 szt.

 Rozmiar 90

Rodzaj drzwi lewe

Typ drzwi pełne

Kolor wenge

Wykończenie okleina folia finisz

Konstrukcja – ramiak MDF

Wypełnienie – plaster miodu

Wymiary produktu szer. ok 94,4cm x wys. 203 cm

Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, ościeżnica, opaski, listwy maskujące, listwa progowa

**Ościeżnica kompletna 90 LEWA**

Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm

Ilość – 1 szt.  
 Rozmiar 90

Kierunek LEWA

Wysokość 207cm

Szerokość 99 cm


Głębokość 9cm

Materiał wykonania MDF

Kolor wenge

W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna

Listwy maskujące – ilość 3szt., kolorwenge



***Apartament nr 211 - drzwi do sypialni 80 P, 1 szt. kolor wenge,* drzwi 200 x 80 - rysunek poglądowy**  **Skrzydło drzwiowe PRAWE 80** Ilość – 1 szt. Rozmiar 80 Typ drzwi wewnętrzne przeszklone

Kolor wenge Wykończenie okleina folia finisz Konstrukcja – ramiak MDF

Szyba biała matowa - 6szt. Wypełnienie – plaster miodu Wymiary produktu szer. ok 84,4cm x wys. 203 cm Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, ościeżnica,  opaski, listwy maskujące, listwa progowa

**Ościeżnica kompletna 80 PRAWA** Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm Ilość – 1 szt. Rozmiar 80 Kierunek PRAWA Wysokość 207cm Szerokość 89 cm Głębokość 9cm Materiał wykonania MDF Kolor wenge W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna Listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge

***Apartament nr 211 - drzwi do wc 70 L, 1 szt. kolor wenge,* drzwi 200 x 70 - rysunek poglądowy**

 **Skrzydło drzwiowe LEWE 70** Ilość – 1 szt. Rozmiar 70 Kolor wenge Wykończenie okleina folia finisz Konstrukcja – ramiak MDF

Szyba biała matowa prostokątna - 3 szt.

Tuleje wentylacyjne - 4szt. Wypełnienie – plaster miodu Wymiary produktu szer. ok 74,4cm x wys. 203 cm Wyposażenie które należy dostarczyć: Typ drzwi wewnętrzne przeszklone

zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, ościeżnica,  opaski, listwy maskujące, listwa progowa

**Ościeżnica kompletna 80 LEWA** Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm Ilość – 1 szt. Rozmiar 80 Kierunek LEWA Wysokość 207cm Szerokość 79 cm Głębokość 9 cm Materiał wykonania MDF Kolor wenge W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna Listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge

**UWAGA: wymiary stolarki należy sprawdzić w rzeczywistości.**