**Załącznik C do formularza oferty**

**Część III zamówienia**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru**

***zakup, dostawa, montaż i uruchomienie ściany wizyjnej***

Ściana wizyjna złożona z 9 sztuk ekranów przeznaczonych do ścian wideo, ułożonych w formie 3 x 3;

1. Uchwyt(y) na 9 monitorów do ściany

**Ilość 1 szt.**

**Parametry wymagane:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CECHA** | **WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE** | **PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE** |
| Typ | Uchwyt ścienny do ścian video |
| Nazwa  | Podać nazwę producenta: |  |
| Model | Podać Model / Typ: |  |
| System zamykania i otwierania na kliknięcie zapewniający szybki i łatwy dostęp serwisowy | Tak |  |
| Układ  | Poziomy |
| Warunki gwarancji | urządzenie objęte min. 3-letnią gwarancją producenta lub jego przedstawiciela w Polsce . |

1. Monitor bezszwowy

**Ilość 9 szt.**

**Parametry wymagane:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CECHA** | **WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE** | **PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE** |
| Typ | Monitor bezszwowy |
| Nazwa  | Podać nazwę producenta: |  |
| Model | Podać Model / Typ: |  |
| Technologia matrycy | S-IPS, PLS,  |  |
| Rozdzielczość | min. 1920 x 1080 |  |
| Przekątna ekranu | min. 46” |  |
| Jasność | min. 450cd/m2 |  |
| Katy widzenia (stopnie) | min. 178 poziomo, 178 pionowo |  |
| Częstotliwość odtwarzania | 60Hz |  |
| Zasilanie | 220 - 240V; |
| Praca ciągła 24/7 | tak |  |
| Wejścia | HDMI, Display Port, DVI-D, RGB, Audio, USB |  |
| Sterowanie | RS232C In/out, RJ45 (LAN) In, IR In |  |
| Szerokość ramki | max. 1,2 mm dół prawa, max. 2,3 góra lewa, odległość między sąsiadującymi ekranami max. 3,5mm |  |
| Ekran przystosowany do pracy modularnej | tak |
| Możliwość powieszenia na ścianie standard VESA | tak  |
| Warunki gwarancji | urządzenie objęte min. 3-letnią gwarancją producenta lub jego przedstawiciela w Polsce. |

1. System zarządzania ścianą wizyjną (sterownik/przełącznik)

**Ilość 1 szt.**

**Parametry wymagane:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CECHA** | **WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE** | **PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE** |
| Typ | sterownik/ przełącznik/ procesor |
| Nazwa  | Podać nazwę producenta: |  |
| Model | Podać Model / Typ: |  |
| Wejścia wideo | min. 4 x HDMI |  |
| Wyjścia wideo | min. 1 x HDMI |  |
| Ilość źródeł obrazu wyświetlanych jednocześnie na ekranie | min. 4; |  |
| Wyjście audio | tak |  |
| Rozdzielczość | min. 4K@30Hz 4:4:4) |  |
| Obsługiwane standardy | min. HDMI 2.0, HDCP 2.2 |  |
| Wyświetlanie obrazu z pojedynczego źródła na cały ekran | Tak |  |
| Sterowanie  | IR |  |
| Zasilanie | 220 - 240V; |
| Pilot | Tak |
| Warunki gwarancji | urządzenie objęte min. 3-letnią gwarancją producenta lub jego przedstawiciela w Polsce . |

Pozycje 1-3 należy uzupełnić opisowo wpisując nazwę, model/typ, parametry i oferowane wyposażenie